Pos. Anz. Beschreibung Preis in €

(zzgl. 19% MwSt.)

1 1 Auslauftisch PANG120 SX

Gesamtpreis (Netto)



**Technische Daten:**

**Auslauftisch PANG120 SX**

Produktgruppe Zubehör & Tischanbauten

Bauart Auslauftisch

Korbmaß geeignet für 500 x 500 & 500 x 600 mm

Aufbauhöhe 850 mm

**Konstruktion**

Der Auslauftisch PANG120 SX besteht komplett aus Edelstahl (CrNi 18/10) und ist frontseitig an die Haubenspülmaschine mit einem Korbmaß von 500 x 600 mm Anbaubar. Die zur Maschine geneigte Tischplatte ist aus 1,0 mm starkem Edelstahl (CrNi 18/10) und wird mit dem Unterbau fest verschraubt, der aus 40 x 40 mm Vierkantrohr besteht. Zusätzlich wird auf einer Höhe von 170,5 mm ein 30 mm hoher Einlegeboden eingehängt, dieser wird mit dem bei der Maschine mitgelieferten Winkel direkt verbunden und sorgt damit für zusätzliche Stabilität und einem 589,4 mm hohem Stauraum.

**Ausführung**

Der Auslauftisch verfügt über ein integriertes 3-Seitiges Korbführungsprofil in einer Breite von 30 mm und 50 mm an der Tischendkante, und ein aufgekantetes Spritzblech in einer Höhe von 110,9 mm und 2 höhenverstellbare Füße an der äußeren nicht zur Maschine verlaufenden Seite, diese sind 20 mm in der Höhe verstellbar.

**Lieferumfang**

**Komplett anschlussfertig:**

* Tischplatte
* Unterbau aus Vierkantrohr
* Ablageboard zum Einhängen
* Montagematerial

**Technische Daten**

**Abmessungen in [mm]**

|  |  |
| --- | --- |
| Tisch-Länge | 1200 |
| Tisch-Tiefe | 770 |
| Korbführung – Tiefe | 607 |
| Tisch-Höhe | 850 |
| Spritzblech – Höhe | 110,9 |
| Bodenfreiheit | 170,5 |
| Stauraum zwischen Einlegeboden und Tischplatte | 589,4 |
| Korbmaß | 500 x 500 & 500 x 600 |

