Pos. Anz. Beschreibung Preis in €

 (zzgl. 19% MwSt.)

1 1 Auslauftisch PNG70

 Gesamtpreis (Netto)



**Technische Daten:**

**Auslauftisch PNG70**

Produktgruppe Zubehör & Tischanbauten

Bauart Auslauftisch

Korbmaß geeignet für 500 x 500 & 500 x 600mm

Aufbauhöhe 850 mm

**Konstruktion**

Der Auslauftisch PNG70 besteht komplett aus Edelstahl (CrNi 18/10) und ist frontseitig an die mit einem Korbmaß von 500 x 600 mm Anbaubar. Die zur Maschine geneigte Tischplatte ist aus 1,0 mm starkem Edelstahl (CrNi 18/10) und wird mit dem Unterbau fest verschraubt, der aus 40 x 40 mm Vierkantrohr besteht. Zusätzlich wird auf einer Höhe von 170,5 mm ein 30 mm hoher Einlegeboden eingehängt, dieser wird mit dem bei der Maschine mitgelieferten Winkel direkt verbunden und sorgt damit für zusätzliche Stabilität und einem 589,4 mm hohem Stauraum.

**Ausführung**

Der Auslauftisch verfügt über ein integriertes 3-Seitiges Korbführungsprofil in einer Breite von 30 mm und 50 mm an der Tischendkante, und 2 höhenverstellbare Füße an der äußeren nicht zur Maschine verlaufenden Seite, diese sind 20 mm in der Höhe verstellbar.

**Lieferumfang**

**Komplett anschlussfertig:**

* Tischplatte
* Unterbau aus Vierkantrohr
* Ablageboard zum Einhängen
* Montagematerial

**Technische Daten**

**Abmessungen in [mm]**

|  |  |
| --- | --- |
| Tisch-Länge | 700 |
| Tisch-Tiefe | 675 |
| Korbführung – Tiefe | 607 |
| Tisch-Höhe | 850 |
| Bodenfreiheit | 170,5 |
| Stauraum zwischen Einlegeboden und Tischplatte | 589,4 |
| Korbmaß | 500 x 500 & 500 x 600 |

